2017版《环境保护综合名录》中的涂料类“双高”产品

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 451 | GHW/GHF | 含铅、铬的阴极电泳涂料 | 2608010106 |
| 2608010107 |
| 452 | GHW | 溶剂型汽车涂料（高固体分含量的溶剂型汽车涂料除外） | 26080201 |
| 453 | GHW | 高 VOC 低固体分含量木器家具涂料 | 26080202 |
| 454 | GHW/GHF | 含高毒性 VOC、超低固体分的硝基木器涂料 | 2608020204 |
| 455 | GHW | 高VOC 低固体分含量船舶涂料 | 26080206 |
| 456 | GHW/GHF | 酸催化高含量三聚氰胺－甲醛树脂的木材涂料 | 2608020299 |
| 457 | GHW/GHF | 含高 VOC 皮革、织物等用的硝基涂料 | 2608020504 |
| 458 | GHW/GHF | 挥发性过氯乙烯涂料 | 2608020705 |
| 459 | GHW/GHF | 高 VOC 氯磺化[聚乙烯](http://info.plas.hc360.com/list/pe.shtml%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.chemall.com.cn/chemall/infocenter/newsfile/2018-2-6/_blank)防腐涂料（CSPE） | 2608020706 |
| 460 | GHW/GHF | 含十溴二苯醚的防火涂料 | 2608030100 |
| 461 | GHW/GHF | 含四溴二[苯酚](http://info.chem.hc360.com/list/list_bfb.shtml%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.chemall.com.cn/chemall/infocenter/newsfile/2018-2-6/_blank)A 的防火涂料 | 2608030100 |
| 462 | GHW/GHF | 含六溴环十二烷的防火涂料 | 2608030100 |
| 463 | GHW/GHF | 含八溴醚的防火涂料 | 2608030100 |
| 464 | GHW | 松香铅皂 | 2608040100 |
| 465 | GHF | 脱漆剂 | 2608040400 |
| 466 | GHW/GHF | 含[乙二醇](http://info.chem.hc360.com/list/list_yecb.shtml%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.chemall.com.cn/chemall/infocenter/newsfile/2018-2-6/_blank)醚及醚酯的聚酯树脂涂料 | 2608xxxx |
| 467 | GHW/GHF | 含乙二醇醚及醚酯的[丙烯酸酯](http://info.chem.hc360.com/list/list_bxszb.shtml%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.chemall.com.cn/chemall/infocenter/newsfile/2018-2-6/_blank)树脂涂料 | 2608xxxx |
| 468 | GHW/GHF | 含乙二醇醚及醚酯的聚氨酯树脂涂料 | 2608xxxx |
| 469 | GHW/GHF | 含乙二醇醚及醚酯的[环氧树脂](http://info.chem.hc360.com/list/list_hyszb.shtml%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.chemall.com.cn/chemall/infocenter/newsfile/2018-2-6/_blank)涂料 | 2608xxxx |
| 470 | GHW/GHF | 含[有机](http://info.chem.hc360.com/list/yj_zl.shtml%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.chemall.com.cn/chemall/infocenter/newsfile/2018-2-6/_blank)锡防污涂料 | 2608xxxx |
| 471 | GHW/GHF | 含氧化亚铜防污涂料 | 2608xxxx |
| 472 | GHW/GHF | VOC 含量超 75％的硝基纤维素涂料 | 2608xxxx |
| 473 | GHW/GHF | VOC 含量超 75％的热塑性丙烯酸涂料 | 2608xxxx |
| 474 | GHW/GHF | VOC 含量超 75％的氯化树脂涂料 | 2608xxxx |
| 475 | GHW/GHF | 以 PFOA 为助剂的不粘锅氟树脂涂料 | 2608xxxx |
| 476 | GHW/GHF | 以 PFOA 为助剂的厨具用防粘氟树脂涂料 | 2608xxxx |
| 477 | GHW/GHF | 以 PFOA 为助剂的食品机械防粘氟树脂涂料 | 2608xxxx |
| 478 | GHW/GHF | 含邻苯二甲酸酯的玩具涂料 | 2608xxxx |
| 479 | GHW/GHF | 高含量高羟甲基三聚氰胺－甲醛树脂交联的涂料 | 2608xxxx |
| 480 | GHW | 高 VOC 低固体分含量钢结构涂料 | 2608xxxx |
| 481 | GHW | 高VOC 低固体分含量玩具涂料 | 2608xxxx |
| 482 | GHW/GHF | 聚乙烯醇缩甲醛树脂的腻子与涂料 | 2608xxxx |
| 483 | GHW/GHF | 水包油型多彩内墙涂料 | 2608xxxx |
| 484 | GHW/GHF | 含放射性物质的荧光涂料 | 2608xxxx |
| 485 | GHF | 含异氰脲酸三缩水甘油酯的粉末涂料 | 2608xxxx |
| 486 | GHW/GHF | 高 VOC 塑料制品用的热塑性涂料 | 2608xxxx |
| 487 | GHW/GHF | 含 DDT 的船底防污涂料 | 2608xxxx |
| 488 | GHW/GHF | 含汞油漆 | 2608xxxx |
| 489 | GHW/GHF | 用于食品包装、饮用水贮罐的含邻苯二甲酸酯增塑剂的涂料 | 2608xxxx |
| 490 | GHW/GHF | 高 VOC（≥550 g/L）低固体分含量 UV 固化涂料 | 2608xxxx |
| 491 | GHW/GHF | 含沥青的船底防污涂料 | 2608xxxx |
| 492 | GHW/GHF | 含[苯乙烯](http://info.chem.hc360.com/list/list_byxb.shtml%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.chemall.com.cn/chemall/infocenter/newsfile/2018-2-6/_blank)的不饱和聚酯涂料 | 2608xxxx |
| 870 | GHF | 含铅的道路标线涂料 | 26080104 |
| 26080204 |
| 871 | GHW | 高 VOCs 低固含汽车修补涂料 | 26080201 |
| 872 | GHW | 高 VOCs 低固含集装箱涂料 | 26080207 |
| 873 | GHW | 高 VOCs 低固含工程机械涂料 | 26080207 |
| 874 | GHW | 含苯胺的环氧地坪涂料 | 2608030300 |